**Texto para prescripción:**

Suministrar\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uds. de Schlüter®-

SHOWERPROFILE-S como cuña de pendiente

de dos piezas fabricada en acero inoxidable

cepillado V4A, provista en el reverso de un

geotextil para su anclaje y de un perfil portador

con ranura en forma de U. Se deben respetar

las instrucciones de uso y colocación del

fabricante.

Modelo de perfil:

* SHOWERPROFIL-SA
* SHOWERPROFIL-SB

Longitud del perfil:

* 1,2 m
* 1,6 m
* 2,0 m

Nº del artículo: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / Ud.

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / Ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / Ud.

Suministrar\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uds. de Schlüter®-

SHOWERPROFILE-R como perfil de entrega a

pared de dos piezas fabricado en acero inoxidable

cepillado V4A, provisto en el reverso de

un geotextil para su anclaje e instalado por

un profesional durante el alicatado. Se deben

respetar las instrucciones de uso y colocación

del fabricante.

Modelo de perfil:

* SHOWERPROFILE-R (23 - 35 mm)
* SHOWERPROFILE-R (33 - 45 mm)

Longitud del perfil:

* 1,0 m
* 1,4 m

Nº del artículo: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / Ud.

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / Ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / Ud.