**Texto para ofertas:**

Suministro y correcto montaje de \_\_\_\_\_ metros lineales de

Schlüter®-QUADEC como perfil de entrega o cantonera con un

lado perforado en forma de trapecios y superficie vista cuadrada.

La instalación de los ángulos exteriores e interiores

debe incluirse en el cálculo del precio unitario.

se abonará por separado.

Se deben tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante.

Material:

* E = Acero inoxidable 1.4301 (V2A)
* E V4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
* EB = A cero inoxidable cepillado 1.4301 (V2A)
* ES = Acero inoxidable estructurado
* EP = Acero inoxidable pulido
* MC = Latón cromado
* AE = Alu. anod. natural
* AT = Alu. anod. titanio
* ACG = Alu. anod. cromo brillante
* ACGB = Alu. anod. cromo cepillado
* ATG = Alu. anod. titanio brillante
* ATGB = Alu. anod. titanio cepillado
* AEX = Alu. anod. natural cepillado cruzado
* AMX = Alu. anod. dorado cepillado cruzado
* ATX = Alu. anod. titanio cepillado cruzado
* AQGX = Alu. anod. gris cuarzo cepillado cruzado
* TS = Alu. lacado con relieve
* AC = Alu. lacado
* PQ = PVC de color

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Color:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ref.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Salario:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m