**Texto para prescripción:**

Suministrar \_\_\_\_\_ m² Schlüter-DITRA-HEAT como lámina de desolidarización y de compen­sación de la presión de vapor, para dar cabida a los cables calefactores en la construcción de pavimentos con una lámina de polipropileno capaz de neutralizar la transmisión de fisuras del soporte. Con una estructura de nódulos en su parte superior y geotextil en su parte inferior. La lamina se coloca sobre el soporte existente, nivelado y con suficiente resistencia con

adhesivo elegido por el distribuidor

adhesivo de tipo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

de forma adecuada y de conformidad con las indicaciones del fabricante.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Suministrar \_\_\_\_\_ m² Schlüter-DITRA-HEAT-DUO como lámina de desolidarización y de compensación de la presión de vapor, para dar cabida a los cables calefactores en la construcción de pavimentos con una lámina de polipropileno capaz de neutralizar la transmisión de fisuras del soporte. Con una estructura de nódulos en su parte superior y una tela sin tejer especial de 2 mm, que actúa como barrera térmica y aislamiento acústico. La lamina se coloca sobre el soporte existente, nivelado y con suficiente resistencia con

adhesivo elegido por el distribuidor

adhesivo de tipo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

de forma adecuada y de conformidad con las indicaciones del fabricante.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Suministrar \_\_\_\_\_ m² Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK como cable calefactor para su instalación sobre la lámina de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT entregada e instalada profesio­nalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Suministrar \_\_\_\_\_ Uds. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI como termostato táctil de temperatura de 2” (5,1 cm) con posibilidad de seleccionar la temperatura ambiente para el calentamiento de paredes y suelos con Schlüter-DITRA-HEAT-E a 230 V.

El set con versión WiFi se suministra con 2 sondas de temperatura. Todo ello entregado e instalado profesionalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El cable de alimentación del termostato debe

incluirse en el precio unitario.

facturarse por separado.

Nº Art.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Suministrar \_\_\_\_\_ Uds. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R como termostato táctil de temperatura de 2" (5,1 cm) con posibilidad de seleccionar la temperatura ambiente para el calentamiento de paredes y suelos con Schlüter-DITRA-HEAT-E a 230 V.

El set se suministra con 2 sondas de tempe­ratura. Todo ello entregado e instalado profe­sionalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El cable de alimentación del termostato debe

incluirse en el precio unitario.

facturarse por separado.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Suministrar \_\_\_\_\_ Uds. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 como termostato táctil de temperatura de 3,5" (8,9 cm) con posibilidad de seleccionar la temperatura ambiente para el calentamiento de paredes y suelos con Schlüter-DITRA-HEAT-E

a 230 V.

El set se suministra con 2 sondas de tempe­ratura. Todo ello entregado e instalado profe­sionalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El cable de alimentación del termostato debe

incluirse en el precio unitario.

facturarse por separado.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Suministrar \_\_\_\_\_ Uds. Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 como termostato con interruptor On / Off para el calentamiento de paredes y suelos con Schlüter-DITRA-HEAT-E a 230 V.

El set se suministra con 2 sondas de tempe­ratura. Todo ello entregado e instalado profe­sionalmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El cable de alimentación del termostato debe

incluirse en el precio unitario.

facturarse por separado.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Suministrar \_\_\_\_\_ Uds. Schlüter-DITRA-HEAT-ZS como set de montaje para sonda de temperatura. El set contiene 2,5 m de tubo corrugado, una vaina de protección para sonda de temperatura y una caja de conexión.

Todo ello entregado e instalado profesional­mente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Suministrar\_\_\_\_\_\_\_uds. Schluter-DITRA-HEATE-

R6 como termostato tactil de temperatura de

2” (5,1 cm) con posibilidad de seleccionar la

temperatura ambiente para el calentamiento de

paredes y suelos con Schluter-DITRA-HEAT-E a

230 V con funcion WIFI y control por voz a traves

de Amazon Alexa o Google Assistant y con 2

sondas de temperatura. Todo ello entregado e

instalado profesionalmente de acuerdo con las

instrucciones del fabricante.

El cable de alimentacion del termostato debe

incluirse en el precio unitario.

facturarse por separado.

No Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ud.