Texto para ofertas:

Suministrar \_\_\_\_\_ m² de Schlüter®-KERDI

como lámina de impermeabilización que puede

cubrir grietas y fisuras fabricada de polietileno

flexible y revestida por ambos lados de geotextil

especial que garantiza el anclaje de la lámina al

adhesivo con que se coloca el recubrimiento cerámico.

Colocar la lámina sobre un soporte limpio, nivelado

y resistente en

* suelos de (material)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* paredes de (material)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con

* el adhesivo elegido por el distribuidor
* el adhesivo de tipo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

de forma adecuada y de conformidad con las indicaciones

del fabricante.

Los manguitos para el paso de las tuberías y desagües

* deben incluirse en el precio total
* se suministrarán por separado.

Para el área descrita será necesaria una impermeabilización:

* El proyecto no requiere ningún certificado  
   de idoneidad técnica
* El proyecto requiere un certificado de   
  idoneidad técnica para el siguiente tipo de aplicación:
  + A Zonas con humedad permanente
  + B Piscinas, depósitos
  + C Recubrimientos con agresiones químicas

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m²

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m²

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m²

Texto para ofertas:

Suministrar \_\_\_\_\_ m² de la lámina impermeable

de polietileno Schlüter®-KERDI-DS como barrera

de vapor y para cubrir grietas y fisuras, revestida por

ambos lados de un geotextil especial que garantiza

el anclaje de la lámina al adhesivo con que se coloca

el recubrimiento cerámico. Colocar la lámina sobre un

soporte limpio, nivelado y resistente en

* suelos de (material)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* paredes de (material)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con

* el adhesivo elegido por el distribuidor
* el adhesivo de tipo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

de forma adecuada y de conformidad con las indicaciones del fabricante.

Los solapes y entregas, así como las entregas a los pasos de tuberías y desagües

* deben incluirse en el precio total
* se suministrarán por separado.

Para el área descrita será necesaria una impermeabilización:

* El proyecto no requiere ningún certificado de idoneidad técnica
* El proyecto requiere un certificado de idoneidad técnica para el siguiente tipo de aplicación:
  + A Zonas con humedad permanente
  + C Recubrimientos con agresiones químicas

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m²

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m²

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m²

Texto para ofertas:

Suministrar \_\_\_\_\_ m.l. de Schlüter®-KERDI-KEBA

como banda de impermeabilización fabricada de

polietileno flexible y revestida en ambos lados de

un tipo de geotextil especial para impermeabilizar

* zonas de unión entre láminas
* zonas de entrega con paredes/suelos
* uniones en las estructuras verticales

en que se haya colocado la lámina de impermeabilización

Schlüter®-KERDI. La colocación se realizará adecuadamente

y de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Esquinas interiores y exteriores, asi como piezas especiales

* se incluirán en el precio total.
* se suministrarán por separado.

Anchura de la banda KERDI-KEBA:

* 8,5 cm
* 12,5 cm
* 15 cm
* 18,5 cm
* 25 cm

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Texto para ofertas:

Suministrar \_\_\_\_\_ m.l. de Schlüter-KERDI-FLEX como

banda de impermeabilización altamente flexible de

polietileno, revestida por ambos lados de un geotextil

especial para la impermeabilización de

* zonas de unión flexibles entre láminas
* zonas de entrega flexibles entre paredes y
* en uniones flexibles

entre las estructuras fijas donde se haya colocado la

lámina de impermeabilización Schlüter®-KERDI. La

colocación se realizará en la forma adecuada, siguiendo

las indicaciones del fabricante.

Anchura de KERDI-FLEX:

* 12,5 cm
* 25 cm

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Texto para ofertas:

Suministrar \_\_\_\_\_ piezas de Schlüter®-KERDI-

KM como manguito para el paso de tuberías y

colocar según las indicaciones del fabricante.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pieza

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pieza

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pieza