Texto para ofertas:

Suministrar\_\_\_\_\_\_\_ metros lineales de Schlüter-

ARCLINE-APE como perfil portador y de remate

para bordes, equipado con ala de fijación con

perforación trapezoidal, para la inserción de un

embellecedor decorativo o de los accesorios

correspondientes.

Se deben tener en cuenta las instrucciones de

montaje del fabricante.

Material:

- AE = Aluminio anodizado mate natural

- AC = Aluminio lacado

-TS = Aluminio texturizado

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro