Texto para ofertas:

Suministro de \_\_\_\_\_m2 de Schluter-DITRAHEAT-

PS como lamina autoadhesiva de desolidarizacion,

capa de equilibrio de presion de

vapor y alojamiento de cables calefactores para

pavimentos ceramicos, formada por una lamina

de polipropileno con capacidad de puenteo de

grietas, estructura de nodulos, cuadricula de

corte Easycut y reverso de geotextil autoadhesivo

para la colocacion en un soporte existente,

nivelado y estable en el suelo, asi como

montaje profesional segun las especificaciones

del fabricante.

N.. art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Suministro de \_\_\_\_\_\_\_m² Schluter-DITRAHEAT-

DUO-PS como lamina autoadhesiva de

desolidarizacion, capa de equilibrio de presion

de vapor y alojamiento de cables calefactores

para pavimentos ceramicos, formada por

una lamina de polipropileno con capacidad

de puenteo de grietas, estructura de nodulos,

cuadricula de corte Easycut y reverso de

geotextil autoadhesivo de 2 mm de espesor

para la reduccion del ruido de impacto y un

calentamiento mas rapido para la colocacion

en un soporte existente, nivelado y estable en

el suelo, asi como montaje profesional segun

las especificaciones del fabricante.

N.. art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m