Texto para la prescripción:

Suministrar\_\_\_\_\_ metros Schlüter®-DILEX-HKU

como perfil de media caña de acero inoxidable

con ala de fijación interior perforada en forma

de trapecio, variable para diferentes grosores

de revestimiento a partir de 6 mm. e instalado

correctamente según las instrucciones del

fabricante.

Material:

* -E = Acero inoxidable
* -EB = Acero inoxidable cepillado
* -EV4A = Acero inoxidable 1.4404

(V4A = AISI 316L)

Los accesorios, tales como ángulos exteriores,

ángulos interiores, tapas de terminación

y empalmes.

* Deben incluirse en el precio conjunto
* Se abonarán a parte como suplemento

Color:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de Obra:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Texto para la prescripción:

Suministrar\_\_\_\_\_\_m e t ro s l i n e a l e s d e

Schlüter®-DILEX-HKU 36 como perfil de

media caña para esquinas interiores fabricado

en acero inoxidable con ala de fijación interior

perforada en forma de trapecio, variable para

diferentes grosores de revestimiento a partir de

10 mm. e instalado correctamente según las

instrucciones del fabricante.

Material:

* -E = Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

Los accesorios, tales como ángulos exteriores,

ángulos interiores, tapas de terminación y

empalmes.

* Deben incluirse en el precio conjunto
* Se abonarán a parte como suplemento

Art.-Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de Obra:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m