Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_ metros de Schlüter®-LIPROTEC

WS como perfil soporte para la iluminación

de elementos decorativos con diferentes

tiras LED, Schlüter®-LIPROTEC-ES según el

tipo de difusor

* Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

para iluminación indirecta

* Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

para la iluminación parcial directa

entregado e instalado profesionalmente.

El cable de alimentación de cada perfil deberá

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

La tapa de terminación correspondiente al

perfil deberá

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado natural mate

Material del difusor:

PMMA- Polimetilmetacrilato

Longitud de suministro de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Suministrar \_\_\_\_\_\_ metros de Schlüter®-LIPROTEC-

WSQ como perfil soporte con

remate para la protección de cantos con diseño

modelo QUADEC para la iluminación de elementos

decorativos con diferentes tiras LED,

Schlüter®-LIPROTEC-ES y el difusor

Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

para iluminación indirecta

Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

para la iluminación parcial directa

entregado e instalado profesionalmente.

El cable de alimentación de cada perfil deberá

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

La tapa de terminación correspondiente al

perfil deberá

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado natural mate

Material del difusor:

PMMA- Polimetilmetacrilato

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_ metros de Schlüter®-LIPROTEC-

WSK como perfil de soporte de aluminio

anodizado, incluido canaleta para cables

integrada con recubrimiento para la iluminación

de los elementos de pared salientes.

Perfil soporte con ala de fijación adicional,

que permite alojar un panel constructivo

Schlüter®-KERDI-BOARD de espesor de

19 mm. y acoger las diferentes tiras LED,

Schlüter®-LIPROTEC-ES y el difusor

* Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

para iluminación indirecta

* Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

para la iluminación parcial directa

entregado e instalado profesionalmente.

El cable de alimentación de cada perfil deberá

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

La tapa de terminación correspondiente al

perfil deberá

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante.

Material del perfil:

AE = Aluminio anodizado natural mate

Material del difusor:

PMMA- Polimetilmetacrilato

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m