Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_\_\_ metros de
Schlüter®-DESIGNBASE-SL como perfil de alta calidad para

la realización de elegantes zócalos, entregado e

instalado profesionalmente. La colocación de

piezas especiales como ángulos exteriores, interiores,

piezas de empalme o la junta de sellado

deberán

* incluirse en el precio unitario.
* facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante

Material:

* AE = Aluminio anodizado natural mate
* AEEB = Aluminio anodizado acabado acero
inox. Cepillado
* AC = Aluminio lacado

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m