Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_\_\_ metros de Schlüter®-DESIGNBASE-

CQ como perfil de alta calidad

para la realización de elegantes rodapiés con una

cámara interna para albergar cables multimedia ,

entregado e instalado profesionalmente.

La colocación de piezas especiales como ángulos

exteriores, interiores, tapas de terminación o

la junta de sellado deberán

incluirse en el precio unitario.

facturarse por separado.

Tendrán que observarse las instrucciones de

instalación del fabricante

Material:

AE = Aluminio anodizado natural mate

AEEB = Aluminio anodizado acabado acero

inox. cepillado

AC = Aluminio lacado texturizado

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m