**Texto para la prescripción:**

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_m2 de Schlüter®-KERDIBOARD

como soporte de colocación para recubrimientos

cerámicos de paneles de espuma

rígida extrudida, recubiertos por ambas caras

con una capa de refuerzo especial sin cemento

y un revestimiento geotextil final, que facilita la

adherencia de los paneles con el adhesivo. Teniendo

en cuenta las indicaciones del fabricante

y realizando las entregas necesarias se deben

instalar los paneles

* sobre paredes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con el material adecuado
(mortero, adhesivo)
* con llana dentada en capa fina
* con pegotes de mortero
* anclaje mecánico adicional con
	+ tornillos de acero inoxidable
	+ tornillos de acero galvanizado
* sobre estructuras
* metálicas
* de madera

atornillado sobre preinstalaciones.

Las paredes se deben preparar

* sin impermeabilización
* con impermeabilización en contacto directo
con la cerámica

Para la realización se debe tener en cuenta el

material necesario.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/ m2

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/ m2

**Texto para la prescripción:**

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_ metros lineales de

* Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
* Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
* Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

como perfil en forma de U de acero inoxidable

con lado de fijación perforada en forma de trapecio

y en el grosor correspondiente al panel

para ser utilizado como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e instalación del perfil teniendo en cuenta las

indicaciones del fabricante.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

**Texto para la prescripción:**

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_m2 de Schlüter®-KERDIBOARD

y todos los materiales necesarios como

sistema de construcción de tabiques autoportantes

y soporte de colocación para recubrimientos

cerámicos de paneles de espuma

rígida extrudida, recubiertos por ambas caras

con una capa de refuerzo especial sin cemento

y un revestimiento geotextil final, que facilita

la adherencia de los paneles con el adhesivo.

Teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante

y realizando las entregas necesarias se

deben instalar los paneles en las habitaciones

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en un grosor de

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm,

Las paredes se deben preparar

* sin impermeabilización
* con impermeabilización en contacto directo
con la cerámica

Para la realización se debe tener en cuenta el

material necesario.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/ m2

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/ m2

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/ m2

**Texto para la prescripción:**

Adicionalmente a lo anterior suministrar \_\_\_\_\_\_\_

metros lineales de Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

como perfil de ángulo de acero inoxidable de

30 x 30 x 0,6 mm con los dos lados de fijación

perforados en forma de trapecio para ser uti­lizado

como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e instalación

del perfil teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

**Texto para la prescripción:**

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_m2 de Schlüter®-KERDIBOARD

y todos los materiales necesarios

como soporte de colocación para recubrimientos

cerámicos de paneles de espuma rígida

extrudida, recubiertos por ambas caras con

una capa de refuerzo especial sin cemento y

un revestimiento geotextil final, que facilita la

adherencia de los paneles con el adhesivo.

Teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante

y realizando las entregas necesarias se

deben instalar los paneles sobre un soporte

en suelos de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en habitaciones utilizadas como

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (solo paso

de personas).

Las suelos se deben preparar

* sin impermeabilización
* con impermeabilización en contacto directo
con la cerámica

Para la realización se debe tener en cuenta el

material necesario.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

**Texto para la prescripción:**

Suministrar \_\_\_\_\_ piezas de hornacionas prefabricadas

de Schlüter®-KERDI-BOARD-N para

la construcción de hornacinas y estanterías en

combinación con cerámica.

* - H = 152 mm
* - H = 305 mm
* - H = 508 mm
* - H = 711 mm

Suministrar y colocar según las indicaciones del

fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pieza

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pieza

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/pieza