Texto para ofertas:

Suministro de \_\_\_\_metros lineales de

Schlüter-

SCHIENE como perfil de remate

de revestimientos y perfil de protección de

cantos de

-M = Latón

-A = Aluminio

-AE = Aluminio anodizado mate natural

con un lado perforado en forma de trapecios

para su sujeción y otro lado que sale en un

ángulo de 87° con un cabezal ampliado y un

separador para la formación de una junta …

Suministro de \_\_\_\_metros lineales de

Schlüter-

SCHIENE como perfil de remate

de revestimientos y perfil de protección de

cantos de

-E = Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

-E V4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

-EB = Acero inoxidable cepillado 1.4301

(V2A)

con un lado perforado en forma de trapecios

para su sujeción y otro lado que sale en un

ángulo de 87° con un cabezal de doble pliegue

realizado en chapa de acero inoxidable …

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

N.º art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

en longitudes individuales de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

en diferentes longitudes según se requiera

como protección de cantos de baldosas en

contacto con juntas de dilatación

como remate de revestimiento

respecto a la pos.

según plano detallado

… e instalación profesional teniendo en cuenta

las instrucciones de uso y de colocación del

fabricante.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Texto para ofertas:

Suministro de \_\_\_\_metros lineales de

Schlüter-

SCHIENE-ES como perfil de remate

de revestimientos y perfil de protección de

cantos de

-E = acero inoxidable 1.4301 (V2A)

-EB = acero inoxidable cepillado 1.4301 (V2A)

con un lado perforado en forma de trapecios

para su sujeción y otro lado que sale en un

ángulo de 87° con un doble plegado, que forma

un cabezal en acero inoxidable y un separador

para la formación de una junta…

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

N.º art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

en longitudes individuales de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

en diferentes longitudes según se requiera

como protección de cantos de baldosas en

contacto con juntas de dilatación

como remate de revestimiento

respecto a la pos.

según plano detallado

… e instalación profesional teniendo en cuenta

las instrucciones de uso y de colocación del

fabricante.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

N.º art. 551282 – Edición 05/22 – Cualquier nueva edición reemplazará a esta versión - versión actualizada en nuestra web.

´

Texto para ofertas:

Suministro de \_\_\_\_\_\_\_ metros lineales de

Schlüter-SCHIENE como perfil de remate y de

esquinas para revestimientos de pared de

Material:

MC = Latón cromado

TS = Aluminio texturizado

AC = Aluminio lacado

ACG = Aluminio anodizado cromo brillante

ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado

AT = Aluminio anodizado titanio mate

ATG = Aluminio anodizado titanio brillante

ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado

(puede haber variaciones de color con respecto

a otros perfiles de Schlüter- en versión ATGB)

AK = Aluminio anodizado cobreado mate

AKG = Aluminio anodizado cobreado brillante

AKGB = Aluminio anodizado cobreado

cepillado

AM = Aluminio anodizado cobreado cepillado

AMG = Aluminio anodizado dorado brillante

AMGB = Aluminio anodizado dorado cepillado

ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido

cepillado

AGSG = Aluminio anodizado negro brillante

AGRB = Aluminio anodizado grafito cepillado

con un lado perforado en forma de trapecios

para su sujeción y otro lado que sale en un

ángulo de 87° con un cabezal ampliado y un

separador para la formación de una junta …

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

N.º art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

en diferentes longitudes según se requiera

como remate de revestimiento para esquinas

exteriores de pared

respecto a la pos.

según plano detallado

… e instalación profesional teniendo en cuenta

las instrucciones de uso y de colocación del

fabricante.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m