Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_ metros lineales de Schlüter®-BARA-

RAK como perfil vierteaguas para balcones

y terrazas, fabricado en aluminio lacado con

pletina saliente y goterón preformado. El perfil

se instala en el borde gracias al ala de fijación

perforada trapezoidalmente siguiendo las las

indicaciones del fabricante.

Los accesorios como ángulos internos y externos,

así como empalmes:

* están incluidos en el cálculo del precio unitario.
* se facturarán por separado.

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Color:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ref.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m