Texto para ofertas:

El suministro de

\_\_\_\_\_ metros lineales de Schlüter®-DILEX-EDP,

perfil de acero inoxidable para juntas móviles

con alas de fijación con perforación trapezoidal y

una unión de ranura y lengüeta para la absorción

de los movimientos horizontales, así como el

correcto montaje de dichos perfiles de acuerdo

con las instrucciones del fabricante.

Altura del perfil

(según el grosor de la baldosa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ref.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Salario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro