Texto de prescripción:

Suministro y correcto montaje de \_\_\_\_\_ metros

lineales de Schlüter®-RONDEC como perfil de

entrega o cantonera con un lado perforado en

forma de trapecios y superficie vista redonda.

La instalación de las piezas especiales como

esquinas exteriores o interiores

* debe incluirse en el cálculo del precio unitario.
* se calculará por separado.

Se deben tener en cuenta las instrucciones de

montaje del fabricante.

Material

* E = Acero inoxidable 1.4301 (V2A)
* E V4A = Acero inoxidable 1.4404-V4A (AISI 316L)
* EB = Acero inoxidable cepillado (V2A)
* EP = Acero inoxidable Pulido
* MC = Latón cromado
* AE = Aluminio anodizado natural
* AK = Alu. anodizado cobreado
* AM = Alu. anodizado dorado
* AT = Alu. anodizado titanio
* ACG = Alu. anodizado cromo brillante
* AKG = Alu. anodizado cobreado brillante
* AMG = Alu. anodizado dorado brillante
* ATG = Alu. anodizado titanio brillante
* ACGB = Alu. anodizado cromo cepillado
* AGSB = Alu. anodizado negro cepillado
* AKGB = Alu. anodizado cobreado cepillado
* AMGB = Alu. anodizado dorado cepillado
* ATGB = Alu. anodizado titanio cepillado
* TS = Alu. lacado con relieve
* AC = Aluminio lacado
* PRO = PVC de color
* PRG = PVC de color

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Color: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro