Texto para ofertas:

Suministro y correcta instalación de \_\_\_\_\_

metros lineales de Schlüter-FINEC como perfil

de remate para la protección de cantos de baldosas,

mosaicos vítreos y acabados enlucidos.

Se deben tener en cuenta las instrucciones

de montaje del fabricante.

Instalación de los sets de esquina

se debe incluir en el cálculo del precio

unitario.

facturar por separado.

Material:

E = Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

AE = Aluminio anodizado natural.

AC = Aluminio lacado

TS = Aluminio texturizado

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Texto para ofertas:

Suministro y correcta instalación de \_\_\_\_\_

metros lineales de Schlüter-FINEC-SQ con

forma de esquina exterior cuadrada de 4,5 mm

de ancho para la protección de cantos de paredes

revestidas con cerámica y piedra natural

entregado e instalado de conformidad con las

especificaciones del fabricante.

La construcción de esquinas exteriores

se debe incluir en el cálculo del precio

unitario.

facturar por separado.

Material:

AE = Aluminio anodizado natural.

AC = Aluminio lacado

TS = Aluminio texturizado

Altura del perfil:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m