Texto para prescripción:

Suministrar\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ metros lineales

de Schlüter®-DILEX-AHK como perfil de media

caña para ángulos internos con ala de fijación

perforada trapezoidalmente para el encuentro

de revestimientos, instalados profesionalmente.

Las piezas especiales como ángulos externos,

internos y tapones están

■ Incluidos en el cálculo del precio unitario

■ Se facturarán por separado

Se deberán respetar las instrucciones del

fabricante.

Material:

■ -AE = Aluminio anodizado natural mate

■ -ACG = Aluminio anodizado cromo brillo

■ -ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado

Altura del perfil: ■ 8 mm ■ 10 mm

■ 12,5 mm

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Texto para prescripción:

Suministrar\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ metros

lineales de Schlüter®-DILEX-

AHKA como perfil

de media caña para ángulos internos con ala

de fijación perforada trapezoidalmente para

el encuentro de un revestimiento con otro ya

existente, instalado profesionalmente.

Las piezas especiales como ángulos externos,

internos y tapones están

■ Incluidos en el cálculo del precio unitario

■ Se facturarán por separado

Se deberán respetar las instrucciones del

fabricante.

Material:

■ -AE = Aluminio anodizado natural mate

■ -ACG = Aluminio anodizado cromo brillo

■ -ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado

Altura del perfil: ■ 8 mm ■ 10 mm

■ 12,5 mm ■ 15 mm

Nº Art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/metro