Texto de prescripción para la Serie

Schlüter®-KERDI-DRAIN

\_\_\_\_\_\_\_unidades Set de rejilla / marco

Schlüter®-KERDI-DRAIN de acero inoxidable

con soporte y anillo de fijación de altura para

colocación enrasada en superficie.

* Rejilla de acero inoxidable con tornillos
10 x 10 cm. D1
* Rejilla de acero inoxidable V4A con tornillos

10 x 10 cm. D1

* R ejilla de acero inoxidable sin tornillos

10 x 10 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable bronceado con

tornillos 10 x 10 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm. D2
* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm. D3
* Rejilla para insertar recubrimiento 10 x 10 cm. D4
* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm.

Rejilla de diseño D5, FLORAL

* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm.

Rejilla de diseño D6, CURVE

* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm.

Rejilla de diseño D7, PURE

* Rejilla de acero inoxidable con tornillos

150 x15 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable ø 15 cm, D1

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de rejilla / marco Schlüter®-KERDI-DRAIN

de acero inoxidable con pieza inferior con

sifón integrado para colocación enrasada en

superficie.

superficie.

* Rejilla de acero inoxidable con tornillos

10 x 10 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable V4A con tornillos

10 x 10 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable sin tornillos

10 x 10 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable bronceado con

tornillos 10 x 10 cm. D1

* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm. D2
* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm. D3
* Rejilla para insertar recubrimiento 10 x 10 cm. D4
* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm.

Rejilla de diseño D5, FLORAL

* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm.

Rejilla de diseño D6, CURVE

* Rejilla de acero inoxidable 10 x 10 cm.

Rejilla de diseño D7, PURE

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe horizontal Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BH 40 sin sifón, salida DN 40

(40 mm) y conexión rígida.

Para uso en zonas interiores.

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe horizontal Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BH 50 GV con sifón, entrada DN 40

(40 mm), salida DN 50 (50 mm) y conexión

articulada.

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe horizontal Schlüter®-KERDIDRAIN

KD BH 5070 GVB sin sifón, salida DN 50

y conexión rígida.

Para uso en zonas interiores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN con

salida horizontal que consiste en:

* Cuerpo de desagüe para colocación en capa

fina Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50

* Set de Rejilla/marco de acero inoxidable con

tornillos 10 x10 cm. Diseño 1, que incluye sifón y retén labial.

Para uso en zonas de interior

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN con

salida vertical que consiste en:

* Cuerpo de desagüe para colocación en capa

fina Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 50 con

sifón integrado

Set de rejilla/marco de acero inoxidable de

10 x 10 cm, D1 con tornillos

Para uso en zonas de interior

...la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN con

salida vertical que consiste en:

* Cuerpo de desagüe para colocación en capa

fina Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 50 con

sifón integrado

* Set de Rejilla/marco de acero inoxidable con tornillos 10 x10 cm. Diseño 3

Para uso en zonas de interior

...la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe horizontal Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BH 50 B sin sifón,

salida DN 50 (50 mm) y conexión rígida.

Para uso en zonas exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe horizontal Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BH 50 MSBB con sistema de drenaje

de 2 niveles para superficie y filtraciones al

soporte, con brida de fijación para impermeabilización,

manguito de drenaje Schlüter®-TROBA-PLUS

8 y elemento de drenaje

salida DN 50 (50 mm)

Para uso en zonas exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe horizontal Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BH 50 ASLVB con sistema de drenaje

de 2 niveles para superficie y filtraciones al
soporte, con brida de fijación para impermeabilización, manguito de drenaje Schlüter®-TROBA-PLUS 8, elemento de drenaje y colocación suelta, que incluye diseño de rejilla R 15 ED1 S,
Salida DN 50 (50 mm).

Para uso en zonas exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h
Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h
Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BV 50 GV para colocación en capa

fina con sifón, salida DN 50 (50 mm). Para uso

en interiores.

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BV 50 GVB con sifón, salida DN 50

(50 mm). Para uso en interiores.

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BAV 50 GVB con sifñon, salida DN

50 (50 mm) para grna capacidad de evacuación

y / o para contener elementos de protección

contra incendios.

Para uso en zonas interiores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BV para colocación en capa fina

y sin sifón

* KD BV 50 Salida DN 50 (50 mm)
* KD BV 70 Salida DN 70 (75 mm)
* KD BV 100 Salida DN 100 (110 mm)

Para su uso en interiores y exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BV 50 B sin sifón,

salida DN 50 (50 mm).

Para uso en exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BV 50 MSBB con sistema de drenaje de 2

niveles para superficie y filtraciones al soporte,

con brida de fijación para impermeabilización,

manguito de drenaje Schlüter®-TROBA-PLUS

8 y elemento de drenaje

salida DN 50 (50 mm)

Para uso en zonas exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Set de desagüe vertical Schlüter®-KERDI-DRAIN

KD BH 50 ASLVB con sistema de drenaje de 2

niveles para superficie y filtraciones al soporte,

con brida de fijación para impermeabilización,

manguito de drenaje Schlüter®-TROBA-PLUS

8, elemento de drenaje y colocación suelta, que

incluye diseño de rejilla R 15 ED1 S,

Salida DN 50 (50 mm)

Para uso en zonas exteriores

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Texto de prescripción de accesorios:

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Accesorio para rejilla de acero inoxidable

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 R para renovaciones

para colocación sobre antiguas

superficies cerámicas.

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 RL es un marco

de dos piezas de acero inoxidable, y una rejilla

de dos piezas de plástico para renovaciones de

desagües existentes que están empalmados a

una tubería de ø 50-75 mm.

… la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BS como anillo de

protección contra incendios según norma para

su montaje con el set de desagüe vertical KD

BAV 50 GVB para la prevención de la propagación

del fuego con una resistencia al fuego

R120, R90, R60, R(30) dependiendo del forjado

.. . la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

\_\_\_\_\_\_\_unidades

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ZBS como elemento

de protección contra incendios para el

paso de forjados según norma para una perforación

del forjado de ø 160 mm y que evita

puentes acústicos en combinación con el set

de desagüe vertical KD BAV 50 GVB

.. . la ejecución se realizará según indican las

instrucciones y detalla el fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Mano de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h

Precio total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/h