Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_ metros lineales de Schlüter-  
VINPRO-RO como perfil de alta calidad para la   
creación de bordes exteriores en paredes e   
instalar profesionalmente. Tendrán que   
observarse las instrucciones de instalación del   
fabricante. Material: ACGB = Aluminio anodizado   
cromo cepillado ATGB = Aluminio anodizado   
titanio cepillado ABGB = Aluminio anodizado   
bronce envejecido cepillado   
Altura de la camara del perfil H = \_\_\_\_\_\_\_ mm   
N.º art.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Material: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m   
Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m   
Precio total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m