Texto para prescripción:

Suministrar \_\_\_\_\_\_\_ metros lineales de Schlüter-
VINPRO-RO como perfil de alta calidad para la
creación de bordes exteriores en paredes e
instalar profesionalmente. Tendrán que
observarse las instrucciones de instalación del
fabricante. Material: ACGB = Aluminio anodizado
cromo cepillado ATGB = Aluminio anodizado
titanio cepillado ABGB = Aluminio anodizado
bronce envejecido cepillado
Altura de la camara del perfil H = \_\_\_\_\_\_\_ mm
N.º art.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Material: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m
Mano de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m
Precio total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m